1.0e+20

0.175

8.0e+19

0.150

0.125

6.0e+19

0.100

*p*(*r*)

4.0e+19

*m*(*r*)

0.075

0.050

2.0e+19

0.025

m (M )

2)

*p* (Nm

0.0e+00

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

*r* (km)

0.000